# Netzwerk-Handbuch Weststadt-Werkhalle (Auszug)

Die Werkhalle Weststadt betreibt zwei getrennte Netze: das Betriebsnetz
(10.40.0.0/16) für Maschinensteuerungen und das Büronetz (192.168.20.0/24)
für Arbeitsplätze. Ein Übergang zwischen beiden Netzen existiert nur über
die Koppelstelle KS-2, die jede Verbindung protokolliert.

Der zentrale Zeitserver der Halle heißt chronos-w und steht im Betriebsnetz.
Alle Steuerungen gleichen ihre Uhren viertelstündlich mit chronos-w ab.
Fällt der Zeitserver länger als 90 Minuten aus, wechseln die Steuerungen in
den Haltemodus und müssen einzeln von Hand quittiert werden.

Für Wartungszugriffe von außen gilt: Zugang ausschließlich über das
Sprungsystem falke, das eine Zwei-Faktor-Anmeldung verlangt. Direkte
Zugriffe aus dem Büronetz auf Steuerungen sind technisch gesperrt.
Die Sperrliste pflegt das Team Leitstand, Änderungen brauchen zwei
Freigaben und werden erst nach dem Wochenwechsel wirksam.
